1)Logged to ZPDT

2) su ibmsys1

3) Go to the path /disk2/home/ibmsys1/zdt/volumes

4) Give alcckd TEST01 -d3390-3

[ibmsys1@zdt01 volumes]$ alcckd TEST01 -d3390-3

AWSCKE035I Creating file 'TEST01', 3390, 3339 cylinders

AWSCKE072I 100 percent complete ...

AWSCKE005I Processing file 'TEST01' ...

AWSCKE006I Device type: 3390-3

AWSCKE009I Cylinders: 3339, heads 15

AWSCKE010I Track size: 56832

AWSCKE011I File version: 0

AWSCKE014I Version pend: No

AWSCKE017I IPL text: No

AWSCKE018I Volume serial: <None>

5) use awsmount command to add dynamically

awsmount 0304 -m TEST01

6) Make the unit offline at z/os using “ V 0304,offline” command

Display Filter View Print Options Search Help

--------------------------------------------------------------------

SDSF MENU V2R4M0 ADCDPL S0W1 COMMAND ISSU

COMMAND INPUT ===> SCROLL

RESPONSE=S0W1 IEE303I 0304 OFFLINE

7)

Text

Description automatically generated

Log:

Text

Description automatically generated

8)

Text

Description automatically generated

9)

A picture containing graphical user interface

Description automatically generated

Text

Description automatically generated

Text

Description automatically generated